{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["List1"],"read":"bin_record_odd","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"merged":[[1,0,3,0],[1,2,3,2],[1,4,3,4],[1,6,3,6],[1,10,3,10],[1,11,3,11],[1,12,13,12],[5,0,6,0],[5,2,6,2],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[7,0,9,0],[7,2,9,2],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[7,6,9,6],[7,10,9,10],[7,11,9,11],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[12,0,13,0],[12,2,13,2],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[14,4,16,4],[14,10,16,10],[14,12,16,12],[17,10,18,10],[17,11,18,11],[17,12,18,12],[22,10,23,10],[22,11,23,11],[22,12,23,12],[25,10,26,10],[25,11,26,11],[25,12,26,12]],"read":"bin_record_odd","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
["Díl (označení)","Typ","ks","Den (1512 ks) 8.1. 2015","Balení z logistiky","Aktuální počet naskladněných balení","Počet v jednom balení (ks)","Doplnění za den","Doplnění za směnu","Četnost doplnění ke stanicím","Celková četnost doplnění ke stanicím","Vzdálenost skladovacích prostor (m)","Způsob balení"]
["Pastorek (0CF 311 205)","M",1,72,49,8,7,{"v":10.285714285714286,"d":"10"},{"v":3.428571428571429,"d":"3"},{"v":1.469387755102041,"d":"1.5"},{"v":30.857142857142854,"d":"30.9"},25,"PRAČKOVÝ KOŠ"]
[null,"L",null,648,null,11,null,{"v":92.57142857142857,"d":"93"},{"v":30.857142857142858,"d":"31"},{"v":13.224489795918368,"d":"13.2"}]
[null,"R",null,792,null,21,null,{"v":113.14285714285714,"d":"113"},{"v":37.714285714285715,"d":"38"},{"v":16.163265306122447,"d":"16.2"}]
["Kolo 1. rychlosti úplné (0CF 311 250)","C",1,1512,105,0,15,{"v":100.8,"d":"101"},{"v":33.6,"d":"34"},14.4,14.4,18]
["Kolo 2. rychlosti úplné (0CF 311 260)","N",1,72,105,0,15,{"v":4.8,"d":"5"},{"v":1.5999999999999999,"d":"2"},{"v":0.6857142857142857,"d":"0.7"},{"v":14.399999999999999,"d":"14.4"},16]
[null,"M",null,1440,{"$nulls":3},96,32,{"v":13.714285714285714,"d":"13.7"}]
["Kolo 3. rychlosti úplné (0CF 311 129)","E",1,72,126,1,18,4,{"v":1.3333333333333333,"d":"1"},{"v":0.5714285714285714,"d":"0.6"},{"v":12,"d":"12.0"},14]
[null,"F",null,684,{"$nulls":3},38,{"v":12.666666666666666,"d":"13"},{"v":5.428571428571429,"d":"5.4"}]
[null,"C",null,756,{"$nulls":3},42,14,{"v":6,"d":"6.0"}]
["Kolo 4. rychlosti úplné (0CF 311 145)","G/K",1,828,126,0,28,{"v":29.571428571428573,"d":"30"},{"v":9.857142857142858,"d":"10"},{"v":6.571428571428571,"d":"6.6"},{"v":12,"d":"12.0"},10]
[null,"H/L",null,684,{"$nulls":3},{"v":24.428571428571427,"d":"24"},{"v":8.142857142857142,"d":"8"},{"v":5.428571428571429,"d":"5.4"}]
["Kolo 5. rychlosti úplné (0CF 311 158)","E",1,684,196,0,28,{"v":24.428571428571427,"d":"24"},{"v":8.142857142857142,"d":"8"},{"v":3.489795918367347,"d":"3.5"},{"v":7.7142857142857135,"d":"7.7"},10]
[null,"D",null,828,{"$nulls":3},{"v":29.571428571428573,"d":"30"},{"v":9.857142857142858,"d":"10"},{"v":4.224489795918367,"d":"4.2"}]
["Spojka úplná 1-2 rychlosti","G",1,1512,288,1,12,126,42,{"v":5.25,"d":"5.3"},{"v":15.75,"d":"15.8"},30,"PLATOVÁ BEDÝNKA"]
["Spojka úplná 3-4 rychlosti","F",1,1512,null,1,12,126,42,{"v":5.25,"d":"5.3"},null,26]
["Spojka úplná 5 rychlosti/zpětný chod","E",1,1512,null,1,12,126,42,{"v":5.25,"d":"5.3"},null,20]
["Synchronní kroužek (247D)",null,1,1512,200,4,200,{"v":7.56,"d":"8"},{"v":2.52,"d":"3"},{"v":7.56,"d":"7.6"},37.8,5,"KLT"]
["Synchronní kroužek (247E)",null,4,6048,200,8,200,{"v":30.24,"d":"30"},{"v":10.08,"d":"10"},{"v":30.24,"d":"30.2"}]
["Vnější kroužek dvojité synchronizace ",null,1,1512,500,1,500,{"v":3.024,"d":"3"},{"v":1.008,"d":"1"},{"v":3.024,"d":"3.0"},{"v":3.024,"d":"3.0"},1,"TUBUS"]
["Vnitřní kroužek ",null,1,1512,5280,1,352,{"v":4.295454545454546,"d":"4"},{"v":1.4318181818181819,"d":"1"},{"v":0.2863636363636364,"d":"0.3"},{"v":0.2863636363636364,"d":"0.3"},1,"KLT"]
["Jehlové ložisko",null,5,7560,500,16,10,756,252,{"v":15.12,"d":"15.1"},{"v":31.25,"d":"31.3"},4,"TUBUS"]
["Pojistný kroužek (321F)",null,5,7560,1000,4,1000,{"v":7.56,"d":"8"},{"v":2.52,"d":"3"},{"v":7.56,"d":"7.6"},{"v":9.072,"d":"9.1"},4,"KLT"]
["Pojistný kroužek (327)",null,1,1512,1000,4,1000,{"v":1.512,"d":"2"},{"v":0.504,"d":"1"},{"v":1.512,"d":"1.5"}]
["Vymezovací podložka kola 1. rychlosti ",null,1,1512,2500,2,2500,{"v":0.6048,"d":"1"},{"v":0.2016,"d":"0"},{"v":0.6048,"d":"0.6"},{"v":0.6048,"d":"0.6"},8,"KLT"]
["Kuželíkové ložisko (123D)",null,1,1512,180,3,180,{"v":8.4,"d":"8"},{"v":2.8000000000000003,"d":"3"},8.4,{"v":23.52,"d":"23.5"},30,"KLT"]
["Kuželíkové ložisko (220)",null,1,1512,100,2,100,{"v":15.12,"d":"15"},{"v":5.04,"d":"5"},{"v":15.12,"d":"15.1"}]
["Axiální ložisko ",null,4,6048,600,4,600,{"v":10.08,"d":"10"},{"v":3.36,"d":"3"},{"v":10.08,"d":"10.1"},{"v":10.08,"d":"10.1"},5,"KLT"]
["Kroužek přídržný ",null,2,3024,500,3,500,{"v":6.048,"d":"6"},{"v":2.016,"d":"2"},{"v":6.048,"d":"6.0"},{"v":6.048,"d":"6.0"},5,"KLT"]